|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Supply voltage(V) | Read error probability(%) | PSNR(dB) |
| 0.60 | 0 | 37.31 |
| 0.59 | 0.05 | 37.28 |
| 0.58 | 0.10 | 37.27 |
| 0.57 | 0.09 | 37.27 |
| 0.56 | 0.09 | 37.27 |
| 0.55 | 0.05 | 37.28 |
| 0.54 | 0.20 | 37.22 |
| 0.53 | 0.21 | 37.22 |
| 0.52 | 0.25 | 37.20 |
| 0.51 | 0.32 | 37.18 |
| 0.50 | 0.45 | 37.16 |
| 0.49 | 0.50 | 37.17 |
| 0.48 | 0.72 | 37.08 |
| 0.47 | 1.83 | 36.75 |
| 0.46 | 2.73 | 36.50 |
| 0.45 | 5.32 | 35.80 |